 **Тел./факс: +38(0472) 56-40-50, 73-68-41**

**E-mail:** [**dozatory@mail.ru**](mailto:dozatory@mail.ru)

[**www.stanco.com.ua/**](http://www.stanco.com.ua/)

**Производственная компания под торговой маркой "STANСO group", была основана в 1999 году и на сегодняшний день является одним из ведущих предприятий Украины и СНГ в области разработки и изготовления фасовочно-упаковочного, дозирующего и специального технологического оборудования.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Применение и технические характеристики и описание** | **Цена, $** |
| **Дозаторы серии ДОП**  **ДОП-250 с кл.отс. п.к новый.jpg** | Дозатор пневматический серии ДОП предназначен для фасовки вязких и жидких продуктов в стеклянную или полимерную тару. Может работать в агрессивной, взрывопожароопасной среде. Дозирующий узел быстросъемный, легко разбирается для промывки и просушки. Производительность регулируется (до 30 доз/мин).  Диапазон дозирования мл: 1-10; 5-60; 50-250; 200-1000; 1000-5000.   * + - * ДОП 60 до 30 доз/мин       * ДОП 250 до 20 доз/мин       * ДОП 1000 до 10 доз/мин       * ДОП 5000 до 3 доз/мин | **2 250**  **2 625**  **2 750**  **3 500** |
| **Автоматы розлива серии АСФАСФ 2х60.jpg** | Автомат серии АСФ роторного типа, предназначен для фасовки, жидких, вязких или кремообразных продуктов во флаконы, ориентации и набрасывания крышки. Дополнительно комплектуется:   * стол подающий, стол накопительный * транспортер * укупорочное устройство крышек * вибробункер - ориентатор пробки * этикетировочная машина   Производительность: 1200 - 1500 доз/час.  Диапазон дозирования: 5-10; 50-250; 200-1000; 1000-5000 мл. | **11 000**  **2 200**  **1 600**  **400**  **5 200**  **10 000** |
| **Линии розлива серии ЛР**  **Линия розлива м.jpg** | Линия розлива серии ЛР предназначена для заполнения различных по консистенции жидкостей в штучную тару, одевания крышек, и их герметичного укупоривания и (или) закручивания, а также подачу флаконов под розлив, выход на этикетировочную машину и приемный стол готовой продукции.   * ЛР 6х1000 полная комплектация (под уксус, растительное масло)(автомат розлива, транспортер 4м, блок подачи и ориентации крышки, укупорочный автомат, этикетировочная машина) * ЛР 4х5000 (автохимия, бытовая химия) розлив и укупор   (набрасывание крышки в ручную) | **43 500**  **29 000** |
| **Смесители серии СМ**  **РП 300.JPG** | Емкостное оборудование: смесители и реакторы - приготовители предназначены для смешивания жидких продуктов в различных технологических процессах. Смеситель может применяться в химической, косметической, пищевой и фармацевтической отрасли при приготовлении различных суспензий, эмульсий и растворов. По требованию заказчика комплектуется регулятором оборотов мешалки, электронным блоком контроля температуры. Объем от 10 до 2000 л. Подогрев до 90 градусов (по требованию заказчика )   * СМ 200 (без обогрева) * СМ 200 (с подогревом) * РП 200 (с подогревом, турбинной и рамной мешалкой и регулировкой частоты оборотов) | **4 750**  **6 800**  **14 000** |
| **ДВ-60 с рольгангом.jpgДозаторы весовые серии ДВ** | Дозаторы весовые предназначены для наполнения любой ПЕТ-тары, канистр и ведер объемом от 0,5 до 60 л любыми видами жидкостей (Активных, слабоактивных, вязких, пищевых, и др.); Чаще всего используется для фасовки автохимии и автокосметики, водно-дисперсионных красок, шпаклевок и других, не пенящихся продуктов. Обеспечивают погрешность наполнения 1,5%. Производительность, доз/мин: при дозе 1 л - до 8; при дозе 30 л - до 4; при дозе 60 л - до 2.  Материал изготовления деталей - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т  Напряжение питания 220 В, 50 Гц. Давление сжатого воздуха , атм 6.   * ДВ-15 (с рольгангом, переталкиванием ведра 15 л и укупором) * ДВ ОПК -60 (с механизмом опускания клапанов) * ДВ -30Н (с насосом НМШ) | **9 000**  **5 600**  **5 800** |
| **Транспортеры серии ТР**  **Транспортер.jpg** | ТРАНСПОРТЕР серии ТР-2000-4000-6000 применяется для транспортировки бутылок, банок, флаконов, канистр и др. тары между функциональными узлами линии розлива, такими как автомат розлива, укупорочная и этикетировочная машины и т.д.  **Технические характеристики:** ТР - 2000  Ширина транспортной цепи: 82,5 мм, 152,4 мм ТР - 4000  Материал: нержавеющая сталь ТР - 6000 | **2 140**  **2 540**  **2 940** |
| **Стол накопительный**  **Стол подающий м.jpg** | Стол накопительный и подающий предназначены для создания технологического запаса, изменения направления либо направленной подачи стеклянной, полимерной посуды или других штучных продуктов в линиях разлива, укупорки, этикетировки продуктов. Диаметр стола 1000 мм. Материал изготовления AISI 304. | **2 200** |
| **Устройство дозакрутки УДП-1**  УДП-1.jpg | Устройство дозакруточное пневматическое УДП-1 предназначено для ручного или автоматического (встраивается в линии розлива) дозакручивания крышек, предварительно одетых на горло бутылки. Производительность: шт/час до 1200.  Давление сжатого воздуха, атм до 7.  Расход сжатого воздуха, л/мин до 200. | **900** |
| **Дозакрутка настольная ДЗН-1200**  **ДЗН-1200.jpg** | Дозакрутка настольная с электромеханическим приводом ДЗН-1200 предназначена для закручивания крышек, предварительно одетых на горлышко бутылки. Оператор подставляет флакон с наброшенной за ранее крышкой под закруточную головку, и она легким усилием – закручивает колпачок. Производительность: до 1200 флаконов в час. Напряжение 380 В. Мощность 1204 Ват. | **1 650** |
| **этик маленк.jpgЭтикетировочный автомат** | **Автоматические этикетировочные блоки** снабжены устройствами поддержки тары, обеспечивающие равномерное нанесение этикеток на тару и устройствами вращения тары, позволяющими наносить как сегментную, так и круговую этикетки.  На одну этикетку (самоклейка)  На две этикетки (самоклейка)  Клеевая этикетка | **10 000**  **15 000**  **12 500** |