**ПРАЙС-ЛИСТ НА КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ БЫСТРОСБОРНЫЕ АНГАРЫ**  01.08.2012г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип конструкции** | **Техническая характеристика** | **Стоимость руб/м2 (с учетом НДС)** |
| **Материал покрытия** |
| **FERRARI (Франция)** | **HEYTEX (Германия)** | **HANWHA (Ю. Корея)** |
| Холодный | Утепленный | Холодный | Утепленный | Холодный | Утепленный |
| **Серия А (III снеговой район, 2 ветровой район)** |
|  | Ширина пролета 10-18 м | от**2060,00** | от**2750,00** | от**1940,00** | от**2660,00** | от**1630,00** | от**2150,00** |
| Ширина пролета 21-27 м | от**2080,00** | от**2860,00** | от**1970,00** | от**2710,00** | от**1730,00** | от**2270,00** |
|  Ширина пролета 30-40 м | от**2190,00** | от**2980,00** | от**2130,00** | от**2840,00** | от**1890,00** | от**2430,00** |
| **Серия В (III снеговой район, 2 ветровой район)** |
| IMGP6358 |  Ширина пролета 10-18 м  | от**2390,00** | от**3120,00** | от**2270,00** | от**3030,00** | от**1910,00** | от**2540,00** |
|  Ширина пролета 21-27 м | от**2350,00** | от**3070,00** | от**2150,00** | от**2840,00** | от**1940,00** | от**2520,00** |
|  Ширина пролета 30-40 м | от**2410,00** | от**3130,00** | от**2290,00** | от**2970,00** | от**2060,00** | от**2610,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип конструкции** | **Техническая характеристика** | **Стоимость руб/м2 (с учетом НДС)** |
| **Материал покрытия** |
| **FERRARI (Франция)** | **HEYTEX (Германия)** | **WONPOONG (Корея)** |
| Холодный | Утепленный | Холодный | Утепленный | Холодный | Утепленный |
| **Серия С (III снеговой район, 2 ветровой район)** |
|  |  Ширина пролета 12-18 м | от**2410,00** | от**3130,00** | от**2290,00** | от**3040,00** | от**1920,00** | от**2560,00** |
|  Ширина пролета 21-30 м | от**2380,00** | от**3090,00** | от**2170,00** | от**2860,00** | от**1960,00** | от**2590,00** |
| **Серия D (III снеговой район, 2 ветровой район)** |
| C:\Users\Сергей\Desktop\Meadows120.jpg |  Ширина пролета 15-21 м | от**2190,00** | от**2860,00** | от**1920,00** | от**2640,00** | от**1820,00** | от**2260,00** |
|  Ширина пролета 24-40 м | от**2280,00** | от**2960,00** | от**2010,00** | от**2750,00** | от**1860,00** | от**2350,00** |

* Стоимость зданий рассчитана для III снегового и II ветрового района.
* В стоимости зданий учтены ворота распашные каркасно-тентовые размерами 4,0 х 4,0 м, вентклапана в торцовых стенах.
* Длина зданий и высота стен – по желанию заказчика.
* В комплект поставки здания входят: металлокаркас разборный, на болтовых соединениях, покрытие, метизы.
* Конструкция опор шарнирная, крепление к фундаменту производиться с помощью анкеров.
* Антикоррозийное покрытие металлоконструкций - эмаль порошково-полимерная. Гарантированный срок службы 25 лет.
* Материал покрытия - ткань тентовая плотность 850-900 г/м2, морозостойкая, отвечающая требованиям пожаробезопасности (Г1, В2).
* Стоимость зданий рассчитана с учетом стандартной комплектации, при высоте стены 4,5м (серия В, С, D).
* Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания.